|  |  |
| --- | --- |
|  | Świdnik 09.06.2021 r. |

Dotyczy zadania:

**Dokumentacja Projektowa ,,Budowa ul. Bażantowej w Świdniku**

**wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z art.286 ust.5 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2019 r , poz. 2019 z późn. zm.) informuje o zmianie treści SWZ w następujący sposób:

Jest :

W SWZ pkt. 3.3 ppkt. 6)

1. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia
2. Zakładana długość ulicy ok. 186 m,
3. Klasa drogi: dojazdowa,
4. Kategoria drogi: gminna,
5. Kategoria ruchu: KR2,
6. Droga o przekroju ulicznym,
7. Nawierzchnia drogi bitumiczna,
8. Jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, czerwonej,
9. Zjazdy do wszystkich przyległych działek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, koloru szarego,
10. Należy zaprojektować skrzyżowanie z ul. Wiejską (*w porozumieniu z projektantem ul. Wiejskiej firmą Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o*.)
11. Profilowanie terenów zielonych przyległych do budowanej ulicy,
12. Zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego,
13. Odwodnienie, oświetlenie drogi, kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi(część informacyjna pkt. 5.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.)

W SWZ pkt. 3.3 ppkt. 6) powinno być:

1. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

a) Zakładana długość ulicy ok. 186 m,

b) Klasa drogi: dojazdowa,

c) Kategoria drogi: gminna,

d) Kategoria ruchu: KR2,

e) Droga o przekroju ulicznym,

f) Nawierzchnia drogi bitumiczna,

g) Zaprojektować utwardzone jednostronne pobocze z płyty ażurowej betonowej szarej o szerokości 2m,

h) Zjazdy do wszystkich przyległych działek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, koloru szarego,

i) Należy zaprojektować skrzyżowanie z ul. Wiejską (w porozumieniu z projektantem ul. Wiejskiej firmą Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.)

j) Na końcu projektowanego odcinaka zaprojektować plac nawrotowy,

k) Profilowanie terenów zielonych przyległych do budowanej ulicy,

l) Zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego,

m) Odwodnienie, oświetlenie drogi, kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi(część informacyjna pkt. 5.4)

Ponadto Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy. Nowa treść Załącznika Nr 1 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy – w załączeniu.

**Nowy termin składania ofert : 18.06.2021 r. do godz. 10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert : 18.06.2021 r. o godz. 11:00**

**Nowy termin związania ofertą : 17.07.2021 r.**

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.

z poważaniem

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy