|  |  |
| --- | --- |
|  | Świdnik 26.08.2020 r. |

Dotyczy zadania:

**„Przebudowa ulicy Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem”**

W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferentów dotyczącymi materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2019 r , poz. 1843 z późn. zm.) informuje:

Pytanie Nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem jest KR3.

Odpowiedź na zapytanie Nr 1

Zgodnie z opisem technicznym projektu drogowego, tak.

Pytanie Nr 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegół odtworzenia nawierzchni w miejscach przekopów.

Odpowiedź na zapytanie Nr 2

Zgodnie z przedmiarem sieci kanalizacji deszczowej.

Pytanie Nr 3

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekrój normalny nawierzchni parkingu przy ul. Targowej z płyt ażurowych 60x40x10 cm.

Odpowiedź na zapytanie Nr 3

Utwardzenie nawierzchni z płyt ażurowych należny wykonać z pochyleniem 2% w stronę ulicy Targowej. Warstwy zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Nr 4

Prosimy o podanie grubości kruszywa 0/31,5 na podbudowę (przedmiar BD-dodatkowe) poz. 16.

Odpowiedź na zapytanie Nr 4

Prosimy o przyjęcie grubości warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm - 15 cm.

Pytanie Nr 5

W związku z budową kolektora kanalizacji deszczowej na gł. od 2m do 3m w bliskim sąsiedztwie nowo wybudowanego krawężnika i ciągu pieszo - rowerowego czy Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej zapłaty za roboty odtworzeniowe w/w elementów.

Odpowiedź na zapytanie Nr 5

Należy przewidzieć koszty odtworzenia stanu pierwotnego.

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.

z poważaniem