|  |  |
| --- | --- |
|  | Świdnik 31.05.2022 r. |

**Gmina Miejska Świdnik**

**ul. Stanisława Wyspiańskiego 27**

**21-040 Świdnik**

**tel. 81 751 76 03, e-mail: zampub@e-swidnik.pl**

Dotyczy zadania:

**„Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku.”** - (wydatki finansowane ze środkówFunduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2020-2023)

W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferentów dotyczącymi materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021 r , poz. 1129 z późn. zm.) informuje:

**Pytanie 1:**Na Rys. 34 projektu wykonawczego w pomieszczeniach 1.8 oraz 2.1 widoczne są oznaczenia pomieszczeń wykonane z laminatu grawerskiego. Nie występują one w przedmiarach. Prosimy o określenie czy wykonanie oznaczeń leży po stronie wykonawcy. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odp. na pytanie nr 1:**

Naniesiono zmiany w przedmiarze, dodano pozycję Lustro ścienne 13szt (Poz 1.10.3.32)  
  
**Pytanie nr 2:**

Na Rys. 34 w pomieszczeniu 1.8 widoczne są lustra w strefie suszarek. Nie występują one w przedmiarach. Prosimy o określenie czy dostawa i montaż luster leży po stronie wykonawcy. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odp. na pytanie nr 2:**

Naniesiono zmiany w przedmiarze, dodano pozycję Oznaczenie pomieszczeń wykonane z laminatu grawerskiego13szt (Poz 1.10.3.33)  
  
  
**Pytanie nr 3:**

Czy kosztorys ofertowy powinien uwzględniać spuszczenie i ponowne napełnienie basenu.

**Odp. na pytanie nr 3:**

Za spuszczenie wody przed przekazaniem terenu budowy oraz za napełnienie wody po wykonaniu robót będzie odpowiedzialny Użytkownik budynku i nie jest to zakresem robót budowlanych.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o potwierdzenie, czy pozycja w przedmiarze branży budowlanej nr. 1.8.2.1.8.2.1.8.2.1 - KNNR 7 0702-03 - " Z1 - sufit podwieszany, penelowy, klasa A2-s1, d0, wilgotnośc wzgledna 95%. Panele o wymiarach 120x60x5 cm. Analogia " dotyczy montażu nad niecką basenu systemu pionowych wolnowiszących paneli akustycznych (baffli) :

**Odp. na pytanie nr 4:**

Tak, ta pozycja dotyczy sufitu nad niecką basenu, wprowadzono zmianę opisu pozycji oznaczenia sufitu z oznaczenia „Z1” na oznaczenie „Z6”, wielkość obmiarowa bez zmian (poz 1.8.2.1)

**Pytanie nr 5:**

Proszę o potwierdzenie ilości koszy naściennych do wymiany. Zgodnie z opisem technicznym wymianie podlegają kosze naścienne na sali gimnastycznej na pierwszym piętrze. W przedmiarze są 2 kosze w rzeczywistości 6 w tym jeden mocowany do konstrukcji dachu sali gimnastycznej.

**Odp. na pytanie nr 5:**

Naniesiono zmiany w przedmiarze, dodano pozycję demontażu koszy do koszykówki 8szt (1.1.1.14)

**Pytanie nr 6:**

Proszę o potwierdzenie ilości wycieraczek do obuwia, w przedmiarze jest ilość 37,5 m2 zgodnie z rzutami 3,75m2.

**Odp. na pytanie nr 6:**

Naniesiono zmiany w pozycji obmiarowej dotyczącej wycieraczek wewnętrznych, zmiana obmiaru na 3,75m2 (Poz 1.9.2.2)

**Pytanie nr 7:**

Proszę o potwierdzenie ilości kurtyn powietrza do zamontowania - w przedmiarze 5 szt. zgodnie z rzutami 2 szt.

**Odp. na pytanie nr 7:**

Naniesiono zmiany w pozycji obmiarowej dotyczącej kurtyn powietrza, zmiana obmiaru na 2szt (poz 1.10.3.6)

**Pytanie nr 8:**

Proszę o potwierdzenie ilości posadzki sportowej - w przedmiarze 338,14m2 zgodnie z rzutami - sala sportowa na parterze 94,49m2 + sala sportowa w piwnicy 84,70m2 = 179,19m2

**Odp. na pytanie nr 8:**

Naniesiono zmiany w pozycji obmiarowej dotyczącej posadzki sportowej, zmiana obmiaru na 195,92m2 (poz 1.7.3.4)  
Posadzka sportowa W1 Piwnica:  
• pom 0.1 – 84,75m2  
• pom 0.2 – 16,67m2  
Posadzka sportowa W1 Parter:  
• Pom 1.6 – 94,50m2

**Pytanie nr 9:**

Proszę o informację czy parkiet w sali gimnastycznej na piętrze podlega wymianie? czy kosztorys ofertowy powinien uwzględniać koszt zabezpieczenia istniejącego parkietu ?

**Odp. na pytanie nr 9:**

Naniesiono zmiany w przedmiarze, dodano pozycję zabezpieczenia podłóg folią na czas prowadzonych prac budowlanych 661,58m2 (Poz 1.1.1.15)

**Pytanie nr 10:**

Instalacja Nagłośnienia - w opisie symulacji doboru urządzeń nagłośnienia wpisano założenie, że sufit sali gimnastycznej na piętrze zostanie obłożony materiałem o współczynniku dźwiękochłonności min 0,95 w paśmie oktawowym 1000hz. Czy zakres inwestycji obejmuje wykonanie takiej okładziny?

**Odp. na pytanie nr 10:**

Zakres robót budowlanych nie obejmuję wykonania tej okładziny.  
W toku prac projektowych odstąpiono od tego pomysłu. Niniejszy fragment opisu AV należy uznać za niebyły.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – przedmiar ze zmianami